- Imperméabilisation des sols :
La note hydraulique jointe à l'Enquête Publique indique (page 18) que les nouvelles surfaces imperméabilisées par le projet représentent  11,4ha (sur les 23,5ha du projet). 
Ces dernières années, la route RD127e3 a été plusieurs fois submergée par des ruissellements importants (en 1995, en 2006) comme peuvent le confirmer plusieurs témoins (voir M. Henri Bracco 5, rue du Clos Montferrier-sur-Lez).
Les eaux de ruissellement se déversent dans le bassin versant de la Lironde. Les récents phénomènes météorologiques ont montré que cette rivière était sensible aux ruissellements, son débordement dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier  a causé des dégâts importants (notamment destruction du parapet d'un pont, destruction d'une partie de la piste cyclable).
Les imperméabilisations prévues ne pourront qu'accentuer ces phénomènes.
Les mesures compensatoires prévues nécessitent la mise en place de 7 bassins de « compensation » (pour un volume total de 13390m3 ), comme on le voit sur le plan de composition du permis d'aménager. Ces bassins occupent une surface au sol de 1 ha (10 000  m2 ) ce qui réduit encore la surface disponible pour les activités libres de plein-air du public. 
De plus, même s'ils respectent la réglementation du M.I.S.E. de l'Hérault, ces bassins de rétention pourraient déborder en cas de pluies abondantes comme lors des derniers épisodes, et ceci accentuera encore les effets sur la Lironde. 

Adresse pour envoi postal :
Monsieur Léon BRUNENGO
Commissaire Enquêteur
Mairie
Avenue de Bouzenac
34980 Saint-Clément-de-Rivière
ne pas oublier : nom prénom adresse complète date signature

Les lettres doivent parvenir avant le 27 octobre à 17h.